[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.69
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	3	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EURO		4.2	6.8.2021 10:52:31
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=SANTERM
afn=02-495  Warszawa,  ul. Ryżowa 48/157                                tel. 609-558-710
nb=REMONT NAWODNIONEJ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ 
ab=BUDYNEK OŚRODKA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE;  UL. RASZYŃSKA 8/10, WARSZAWA
ni=WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
ai=03-719 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
br=SANITARNA
dt=6 sierpień 2021	0
kln=131013101310Stawki cen robocizny, koszty pośrednie i zysku przyjęto na podstawie publikacji Wydawnictwa Sekocenbud 2 Kwartał 2021r.  Ceny materiałów przyjęte wraz z kosztami zakupu.
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
pcn=2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=NieLiczKz	
gm=NieLiczKz	
gs=NieLiczKz	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 574]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 573]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628600024
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628600024
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (WA)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628600024
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628600024
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 558]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628600024
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 575]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=instalacja hydrantowa ppoż wraz z demontażem istniejacej
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0107-05	2-15	0107-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=51
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[POZYCJA]
id=792
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0107-04	2-15	0107-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=805
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0107-03	2-15	0107-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=1363
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0107-02	2-15	0107-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1380
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-03	2-15	0138-03		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=_1211
na=Szafki hydrantowe typu np. SUPRON lub równoważne z wężem półsztywnym dł. 30 mb i prądownićą + gaśnica
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-03	4-02	0120-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-04	4-02	0120-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=123
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0139-01	4-02	0139-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-03	4-02	0142-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=125
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-04	4-02	0142-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=875
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0139-06	4-02	0139-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1063
pd=						0
na=Badanie wydajności hydrantów z wystawieniem protokołu
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=97
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-02	2-15	0126-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=97	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm + tuleje
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=863
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-09	4-01	0335-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1486
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-10	4-01	0335-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1489
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-08	4-01	0335-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=129
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0332-07	4-01	0332-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,  82 x 72 cm - 5 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.95	1	2,95						

[POZYCJA]
id=891
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0705-01	4-01	0705-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obróbka skrzynek hydrantowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=15.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	15,4						

[POZYCJA]
id=926
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0705-02	4-01	0705-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - wyrównanie ściany po demontazu starych rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=17
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=919
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3421
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe  np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 50 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3424
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 32 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Hydrofornia
wa=0
kn=0	0	0
id=3010
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-08	4-02	0108-08		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wstawienie trójnika o śr. 80 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1474
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, tarczowy, 0-1,6 MPa;  fi tarczy 100 mm;  prod. np. Afriso lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm, np. Danfoss EA 291 NF lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory  zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3416
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Filtry siatkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm, z osadnikiem i zaworem upustowym, np. Y222P  lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe spustowe,  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=832
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0303-01	7-08	0303-01		1
mpn=_1211
na=Układy sterowania elektropneumatycznego zaworem regulacyjnym z siłownikiem membranowym Moduł odcięcia instalacji bytowej Dn 50  (MOIB) składajavcy się z przepustnicy z siłownikiem na gałęzi wody bytowej i czujnika przepływu na gałęzi p.poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1437
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-01	7-08	0103-01		1
mpn=_1211
na=Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Układ pomiarowy pompowni p.poż. składajacy się z przepływomierza elektromagnetycznego, zaworu regulacyjnego z nastawa wstepną, zaworu odcinającego, manometru z kurkiem manometrycznym, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, np. UP 40 lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - Zestaw pompowy hydroforowy np. WILO COR-2  Helix  VF 606/SC-FFS lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1065
pd=						0
na=Uruchomienie zestawu pompowego przez autoryzowany serwis
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=866
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-10	5-08	0701-10		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=878
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0108-06	4-02	0108-06		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie korka o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego lub podłaczenie istniejacej hydrantówki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1056
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-05	2-15	0116-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do rurociągu wody bytowej o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane 
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=870
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe  np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 50 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2579
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe  np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 40 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2586
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-01	2-15/GEBERIT	0316-01		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 32 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2589
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-02	2-15/GEBERIT	0316-02		1
mpn=1211
na=Przejścia szczelne ogniowe np. Geberit lub równoważne  dla rur o śr. zewn. 80 mm - masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2594
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-03	2-15/GEBERIT	0317-03		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2599
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-02	2-15/GEBERIT	0317-02		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe np. Geberit lub równoważne dla rur o śr. zewn. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2604
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe np. Geberit lub równowazne dla rur o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=21/15/ST-1/S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2341
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - posadzka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.19	1	2,19						

[POZYCJA]
id=2009
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0819-05	4-01	0819-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z terakoty w pomieszczeniu hydroforni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2385
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.19	1	2,19						

[POZYCJA]
id=2098
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2389
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-01	2-02	1104-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2106
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-04	2-02	0604-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2113
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-03 R*0,5	2-02	0604-03 R*0,5		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy poślizgowej - folia PE 0,3 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2395
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -  krotność  2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2118
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa dociskowa z betonu C20/25 zbrojona siatką 10x10 śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=0.47	1	0,47						

[POZYCJA]
id=2400
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi np. "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2123
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- gres antypoślizgowy klasy R10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2414
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12.2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=12.2	1	12,2						

[POZYCJA]
id=2280
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pomieszczenie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2289
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-09	4-01	0711-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2369
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=2171
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0202-01	9-12	0202-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne ścian wewnątrz hydroforni, wykonywane metodą lekką mokrą płytami gr. 12 mm np. PROMATECT-100X lub równoważnymi  - przyklejenie płyt na ścianach hydroforni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20,5						

[POZYCJA]
id=2311
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-06	9-12	0301-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami gr. 18 mm, np. PROMAXON-typ A lub równoważnymi   układanymi od spodu stropu z mocowaniem kołkami metalowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2336
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-07	9-24	0210-07		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt z wełny mineralnej mocowanych na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[POZYCJA]
id=2432
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-05	9-24	0210-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt z wełny mineralnej mocowanych na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=20.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.85	1	20,85						

[POZYCJA]
id=2320
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-04	4-01	0353-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2137
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm przy drzwiach wejściowych i oknie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7.2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7,2						

[POZYCJA]
id=2278
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0332-07	4-01	0332-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,  82 x 72 cm - 5 szt  -  skrzynki hydrantowe wnękowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.95	1	2,95						

[POZYCJA]
id=2182
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
mpn=_1211
na=Nadproża prefabrykowane nad drzwiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1.15
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1.15	1	1,15						

[POZYCJA]
id=2185
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 0,9 x 1,95  z atestem p.poż EI 60 wyposażone w zamknięcie typu antypanik
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	1,76						

[POZYCJA]
id=2269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0701-04	3	0701-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - zespolone 65 x 55 cm nieotwieralne,  z PCV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	0,36						

[POZYCJA]
id=2441
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1210-02	2-02	1210-02		1
mpn=1211
na=Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.358
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.358	1	0,65*0,55						

[POZYCJA]
id=2130
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zewnętrzne ściany hydroforni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=16.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=16.4	1	16,4						

[POZYCJA]
id=2144
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - hydrofornia + ściany od zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=37.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=37.26	1	20,86+16,4						

[POZYCJA]
id=2343
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1206-09	4-01	1206-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	7,8						

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie odwodnienia hydroforni
wa=0
kn=0	0	0
id=2004
nu=4
ir=361
wn=		

[POZYCJA]
id=2047
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0103-02	4-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III- wykopy pod studnię z pompą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						

[POZYCJA]
id=2049
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0224-01	2-15	0224-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości   1.0 m studnia schładzająca, z dennicą, z włazem ażurowym ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2492
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0,7						

[POZYCJA]
id=2071
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=2089
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - pod spusty
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2094
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym beton C15/20 - pod dennicę studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=2208
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-04	2-15	0116-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2215
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2220
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zasuwy przelotowe odcinające wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
mpn=121,0:2,092,0:0,0911
na=Zawory  zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2225
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2253
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02	4-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	#p81-#p83						

[POZYCJA]
id=2256
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-04	4-01	0109-04		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=29	
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,9						

[POZYCJA]
id=2258
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0201-01	7-07	0201-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy zatapialne z wyłaczeniem pływakowym, np. WILO Drain TS 40/14 lub równoważna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=2262
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-05	4-02	0211-05		1
mpn=_1211_
na=Wstawienie trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja hydroforni
wa=0
kn=0	0	0
id=2494
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=2231
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %  ( L = 6 m +  kolano i dwa króćce elastyczne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1.88	1	1,88						

[POZYCJA]
id=2240
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych;  fi 100 mm z osiatkowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2246
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2556
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-01	2-17	0136-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Klapa p.poż. EI 120, fi 100 mm, z wyzwoleniem samoczynnym, stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1/B/08/19

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2515
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy fi 100 mm np. TD-160/1100 N  Silent lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[SUMA KONTROLNA]
bb 5d2345ca28ce9cac3e59562a1358d