[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.36
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=SANTERM
afn=02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 48/157
nb=MODERNIZACJA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO W BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI INFORMATTCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 
ab=UL. RASZYŃSKA 8/10 , 02-026 WARSZAWA
ni=WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - OŚRODEK EDUKACJI INFORMATTCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
ai=UL. RASZYŃSKA 8/10 , 02-026 WARSZAWA
nw= 
aw= 
br=SANITARNA
dt=17.05.2021
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.14	1621442286
cw=24.14	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory antyskażeniowe EA 291 NF instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy RK żel/stal dn 80
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05	2-15	0122-05		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż redukcji 80/40 instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Próba ciśnieniowa i dezynfekcja wraz z płukaniem po montażu nowej armatury na przyłączu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=8
pd=						0
na=Demontaż istniejącego odcinka przyłącza wraz z obejściem i armaturą
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

